Joy-iT (NOKIA5110) Display

<html> <font size=„+1“>Elektrischer Anschluss</font> </html>

LCD-Modul PIN	Raspberry Pi PIN
1 Vcc	PIN 1 (3.3 V)
2 GND	PIN 6 (GND)
3 SCC	PIN 24 (BCM 8)
4 RST	PIN 18 (BCM 24)
5 D/C	PIN 16 (BCM 23)
6 DN <MOSI>	PIN 19 (MCM 10 / MOSI)
7 SCLK	PIN 23 (BCM 11 / SCLK)
8 LED	PIN 1 (3.3 V)

<html> <font size=„+1“>Installation der Bibliotheken</font> </html>

Installation der GPIO Bibliothek

sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential -y
sudo pip install RPi.GPIO

Installation der Python Bibliothek

sudo apt-get install python-imaging -y

Um eine möglichst einfache und schnelle Installation des Displays zu ermöglichen, beziehen wir uns im Folgenden auf eine von Adafruit erstellte Bibliothek.
Diese können Sie, nach dem die in Schritt 3 erforderlichen GPIO-und Python-Bibliothek installiert sind, wie folgt installieren:

die Terminal-Konsole öffnen und folgende Kommandos ausführen :

LCD Installation

sudo apt-get install git -y
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Nokia_LCD.git
cd Adafruit_Nokia_LCD
sudo python setup.py install

Die Installation des Displays ist nun abgeschlossen.
Den examples Ordner aufrufen. Hier können auf die verschiedene Beispiele zugegriffen und so das Display angesteuert und nach eigenen Wünsche bearbeitet werden.

Öffnen des examples Ordners

cd examples

Ausführen des Animations-Beispiels

sudo python animate.py

Ausführen des Bild-Beispiels

sudo python image.py

Ausführen des Formen-Beispiels

sudo python shapes.py