Raspberry Pi 3 Übertakten

Den Pi3 nicht über 1350 Mhz CPU takten und seperate Kühlkörper verwenden, da er sonst recht warm wird und sich die Haltbarkeit drastisch verkürzt.

Die config.txt öffnen:

sudo nano /boot/config.txt

Folgende Werte am Ende der Datei einfügen:

arm_freq = Die Taktrate des Prozessors (CPU) in MHz

core_freq = Die Taktrate des Grafikprozessors (GPU) in MHz

sdram_freq = Die Taktfrequenz des Arbeitsspeichers (SDRAM) in MHz

over_voltage = Spannung für CPU und GPU, die Erhöhung um 1 erhöht die Spannung um 0,025V

arm_freq=1350
core_freq=500
sdram_freq=500
over_voltage=4