Ein- & Ausschalter für den Raspberry Pi ab Ver. 3

Ab dem Raspberry Pi3 genügt ein einfacher Taster, der an den GPIO-Pins 5 & 6 (GPIO3 & Ground) angeschlossen wird.
Der Taster muss mit GPIO3 & Ground verbunden werden
Der Taster muss mit GPIO3 & Ground verbunden werden.
Damit der Ein- & Ausschalter funktioniert, muss eine neue Befehlszeile in die Datei /boot/config.txt in der Sektion [pi4] eingefügt werden.

$ sudo nano /boot/config.txt

dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=3, active_low=1,gpio_pull=up

[pi4]
# Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
dtoverlay=vc4-fkms-v3d
max_framebuffers=2
# GPIO pin3 für Ein- Ausschalter überwachen
dtoverlay=gpio-shutdown,gpio_pin=3, active_low=1,gpio_pull=up

Nach der Änderung der config.txt muss der Raspberry rebootet werden:

sudo reboot

Falls diese Anwendung beim Raspberry Pi4 nicht funktionieren sollte, dann muss vermutlich ein neuer Bootloader auf den RPi aufgespielt werden.

Siehe dazu Bootloader wiederherstellen.