Datei ssh in der Boot-Partition

Wenn man keine Möglichkeit hat, den Raspberry Pi per Tastatur, Maus und Bildschirm in Betrieb zunehmen, dann kann man auf der SD-Speicherkarte in der Boot-Partition eine leere Datei mit dem Namen „ssh“ erstellen. Wenn man das mit Windows macht, dann muss man darauf achten, dass keine Dateiendung hinzugefügt wird.
Wenn Raspbian gestartet wird, dann wird SSH aktiviert und die Datei automatisch gelöscht.