Statische IP-Adresse

V1.00

Zum festlegen einer statischen IP-Adresse muss bekannt sein, welche Adresse frei ist und die IP des Routers (default Gateway). Die IP des Routers kann mit dem Befehl:

route -n

festgestellt werden.

Die statische IP-Adresse wird in der /etc/dhcpcd.conf eingetragen.

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

Am Ende der Datei folgendes eintragen (natürlich mit Werten für das eigene Netzwerk):

# eigenes Netzwerk
interface eth0
static ip_address=192.168.20.221/24
static routers=192.168.20.20
static domain_name_servers=192.168.20.20

Nachdem die Datei gespeichert ist, den Raspberry neu starten …

sudo reboot

… und mit

ifconfig eth0

die Einstellung überprüfen.