Betriebsdaten des RPi auslesen

CPU-Temperatur auslesen:

vcgencmd measure_temp

CPU-Spannung auslesen:

vcgencmd measure_volts

CPU-Takt auslesen:

vcgencmd measure_clock arm

Bootloader-Configuration anzeigen:

vcgencmd bootloader_config

Pi4 Bootloader Configuration

Auflistung aller Kommandos:

vcgencmd commands

vcos
ap_output_control
ap_output_post_processing
vchi_test_init
vchi_test_exit
vctest_memmap
vctest_start
vctest_stop
vctest_set
vctest_get
pm_set_policy
pm_get_status
pm_show_stats
pm_start_logging
pm_stop_logging
version, commands
set_vll_dir
set_backlight
set_logging
get_lcd_info
arbiter
cache_flush
otp_dump
test_result
codec_enabled
get_camera
get_mem
measure_clock
measure_volts
enable_clock
scaling_kernel
scaling_sharpness
get_hvs_asserts
get_throttled
measure_temp
get_config [int|str]
hdmi_ntsc_freqs
hdmi_adjust_clock
hdmi_status_show
hvs_update_fields
pwm_speedup
force_audio
hdmi_stream_channels
hdmi_channel_map
display_power
read_ring_osc
memtest
dispmanx_list
get_rsts
schmoo
render_bar
disk_notify
inuse_notify
sus_suspend
sus_status
sus_is_enabled
sus_stop_test_thread
egl_platform_switch
mem_validate
mem_oom
mem_reloc_stats
hdmi_cvt
hdmi_timings
readmr
bootloader_version
bootloader_config
file