Monitor beim Raspberry Pi drehen

Um eine Drehung der Bildes zu erreichen muss in der Datei /boot/config.txt der Wert display_rotate entsprechend angepasst werden.

Folgende Tabelle zeigt die möglichen Werte und den Rotationswinkel. Der Rotationswinkel bezieht sich auf eine Rotation des Bildes im Uhrzeigersinn:

Wert	Drehung
0	normal
1	90°
2	180°
3	270°
0x10000	horizontal spiegeln
0x20000	vertikal spiegeln

Wird der Monitor also auf den Kopf gestellt, muss die Option in der Datei /boot/config.txt wie folgt gesetzt werden:

sudo nano /boot/config.txt

lcd_rotate=2

Bei der Eingabe von display_rotate=2 wird der Bildschirm gedreht, allerdings nicht die Touchscreen-Funktion. display_rotate wird vor allem für Display's verwendet, welche am HDMI-Port angeschlossen sind.

Quelle