Wiring Pi Pinbelegung

WiringPi	Raspberry Pi	Pin	Pin	Raspberry Pi	WiringPi
-	+3v3	1	2	+5v	-
8	(SDA1) GPIO 2	3	4	+5v	-
9	(SCL1) GPIO 3	5	6	GND
7	(GPIO_GCLK) GPIO 4	7	8	GPIO 14 (TXD0)	15
-	GND	9	10	GPIO 15 (RXD0)	16
0	(GPIO_GEN0) GPIO 17	11	12	GPIO 18 (GPIO_GEN1)	1
2	(GPIO_GEN2) GPIO 27	13	14	GND	-
3	(GPIO_GEN3) GPIO 22	15	16	GPIO 23 (GPIO_GEN4)	4
-	+3v3	17	18	GPIO 24 (GPIO_GEN5)	5
12	(SPI_MOSI) GPIO 10	19	20	GND	-
13	(SPI_MISO) GPIO 9	21	22	GPIO 25 (GPIO_GEN6)	6
14	(SPI_SLCK) GPIO 11	23	24	GPIO 8 (SPI_CE0_N)	10
-	GND	25	26	GPIO 7 (SPI_CE1_N)	11
30	(nur für I²C ID EEPROM) ID_SD	27	28	ID_SC (nur für I²C ID EEPROM)	31
21	GPIO 5	29	30	GND	-
22	GPIO 6	31	32	GPIO 12	26
23	GPIO 13	33	34	GND	-
24	GPIO 19	35	36	GPIO 16	27
25	GPIO 26	37	38	GPIO 20	28
-	GND	39	40	GPIO 21	29